9月份阀门招标公告

一、招标编号：10426090128

二、招标名称：9月份阀门
三、招标内容：详见附表 

四、资格要求
1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；注册资金不少于50万元的、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的制造商或经销商；
2、特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书；参与投标标的物需在营业执照核准许可范围内。
3、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，未涉及重大诉讼，招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪记录。
4、投标人应具有与本招标项目相应的供货能力，在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验、售后服务等方面具有相应的资格和能力。
5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录。
6、产品在使用过程中，若因中标方产品质量问题给买方造成经济损失的卖方应负责赔偿；
卖方提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔的，损失全部由卖方负责赔偿。
7、投标时须注明生产厂家/代理商/贸易商。
8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时报名、投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则以上行为均视为恶意串标。
9、不接受联合体投标。 

10、新参与投标单位在公告结束时间前将近三年不少于0份投标标的物同类业绩证明文件一并上传到网上报名中的上传资质处（或注册修改处），逾期不予受理。
业绩证明文件为①业绩表（应注明供货明细、使用单位及联系方式、供货时间等资料）及②字迹、内容清晰的完整合同原件扫描件，投标人提供的业绩证证明材料作为资质初审及评标委员会评标的重要评审内容，除需上传电子招标平台外，亦应在投标文件中提供。投标文件如不提供业绩证明文件，引起的不利后果由投标人自行承担。招标人保留查看资质材料原件的权力。
11、所有资质文件只接受在招投标系统中注册的电子文档，电子文档格式为JPG、pdf，不接受传真和邮寄的书面资料。初次参加投标的单位必须提供原件到现场由招标人审核。
12、如有单位资料造假，一经发现，取消本次招标中标资格，并永久取消投标资格。
13、投标单位报名后请及时通知招标处进行报名及资质审核确认。
14、供应商参与我公司招标采购活动，全年报价错误超过3次以上的，将被列入“不合格供应商”名单，1年内不允许参与我公司招标活动。
15、供应商参与我公司招标采购活动，报名具体招标项目后，由于供应商自身原因，截止标书载明的开标时间仍未报价、且无书面说明无故弃标的，视为恶意扰乱招标秩序，全年累计超过2次的，将被列入“不合格供应商”名单，1年内不允许参与我公司招标活动。
五、公告和报名
1、报名方式：www.zrxdjt.com-电子招投标； 

2、公告和报名时间： 2026年9月10日～2026年9月13日（北京时间）。 

六、资格审查方式：资格后审。
开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的投标文件进入商务标评审；评审不合格的按废标处理，标书费不退。
七、招标文件售价：报名时系统自动提示（刷卡缴费或预存交费）。
八、购买招标文件
1、购买招标文件时间：开标截止时间前，报名单位均可购买招标文件（工作日上午8:00～11:00，下午13:30～17:00）；
2、购买招标文件地点：        ；
3、招标联系人：张女士，联系电话：0543-4300028，开标室电话/传真：-，邮箱：；

4、业务联系人：伊先生，联系电话：0530-7192666 。
九、开标
1、开标时间：2026年9月15日16:30（北京时间）； 

2、开标地点： 中融新大招标平台。              

十、交货日期：2026年10月16日 

十一、报名及投标人员在中融新大的一切活动必须遵守中融新大的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。
十二、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。
十三、采用网上投标及网上报价的投标单位请在中融新大集团网站电子招投标“信息栏”中阅知以下内容。
1）“中融新大集团有限公司网上报价系统使用说明”；
山东铁雄新沙能源有限公司              

2026年9月10日                             

附件：
	序号
	物料编码
	物料描述
	单位
	数量
	要求使用寿命

	1
	A06202609100097
	10.04.06.1142 规格：重锤式止回阀 材质：重锤式止回阀/通用/H44H？10C DN700/铸钢/通用/杠杆重锤式-法兰连接-H44H？10C DN700-良工
	个
	1
	

	2
	A06202609100098
	10.04.03.2277 规格：三偏心硬密封蝶阀 材质：三偏心硬密封蝶阀/通用/D343H？10C DN450/铸钢/通用/PN10-DN450-手动-法兰连接
	个
	1
	

	3
	A06202609100099
	10.04.03.2276 规格：蜗轮双法兰中线软密封蝶阀 材质：蜗轮双法兰中线软密封蝶阀/通用/D341X？10 DN700/QT450？10/通用/PN10-DN700-手动-法兰连接
	个
	1
	

	4
	A06202609100100
	10.04.03.2275 规格：蜗轮对夹中线蝶阀 材质：蜗轮对夹中线蝶阀/通用/D371X？16 DN300/QT450？10/通用/PN16-DN300-手动-对夹式
	个
	6
	

	5
	A06202609100101
	10.04.03.2274 规格：法兰涡轮双偏心软密封蝶阀 材质：法兰涡轮双偏心软密封蝶阀/通用/D342X？16Q/DN300/铸钢/通用/PN16-DN300-手动-法兰连接
	个
	1
	

	6
	A06202609100102
	10.04.01.0909 规格：闸阀 材质：闸阀/通用/Z41W-16P DN100/304/通用/DN100-PN16
	个
	4
	

	7
	A06202609100103
	10.04.01.0304 规格：不锈钢闸阀304 材质：闸阀 /
 通用/Z41W-16P-DN150/304/
 通用/DN150-PN16
	个
	3
	

	8
	A06202609100104
	10.04.03.2278 规格：双偏心软密封蜗轮法兰蝶阀 材质：双偏心软密封蜗轮法兰蝶阀/通用/D342X？10Q DN800/球墨铸铁 QT450？10/通用/PN10-DN800-手动-法兰连接
	个
	2
	

	9
	A06202609100105
	10.04.02.0707 规格：球阀 材质：球阀/通用/Q347Y 其他要求: 阀门长度57.5CM/316L/通用/DN250-PN25-硫铵母液-0℃~180℃-固定球阀-法兰连接-全通径球阀-金属密封-手动
	台
	1
	

	10
	A06202609100106
	10.04.01.0924 规格：闸阀 材质：闸阀/通用/Z541Y-16P DN600/304/通用/DN600-PN16
	台
	1
	

	11
	A06202609100107
	10.04.01.0923 规格：闸阀 材质：闸阀/通用/Z541Y-10P DN700/304/通用/DN700-PN10
	台
	1
	

	12
	A06202609100108
	10.04.06.1143 规格：重锤式止回阀 材质：重锤式止回阀/通用/H44H？16C DN700/铸钢/通用/杠杆重锤式-法兰连接-H44H？16C DN700-良工
	个
	1
	

	13
	A06202609100109
	12.46.1405 规格：Y型过滤器 材质：Y型过滤器/通用/DN300 GL41H-PN16/铸钢/通用/DN300-PN16-法兰连接-40目-篮式-特殊定制带排污阀结构
	个
	2
	


